Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak TU.2310.2.2024.PC z dnia 11.07.2024 r.

Wytyczne Wykonania rozszerzonych przeglądów obiektów inżynierskich 

Przeglądy należy wykonać w oparciu o instrukcję przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – Załącznik do Zarządzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 roku (wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dostępną na stronie www.gddkia.gov.pl), oraz wytycznymi wymienionymi poniżej.
1.	Termin wykonania przeglądu:
Przeglądy należy przeprowadzić w terminie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
2.	Cel wykonania przeglądu rozszerzonego:
Celem przeglądu rozszerzonego jest kontrola wszystkich elementów konstrukcji dokonywana na potrzeby oceny i udokumentowania stanu technicznego obiektu oraz określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, rodzaju i zakresu prac utrzymaniowych, remontowych lub przebudowy.
3.	Dokumentacja przeglądu:
Wyniki przeglądów należy udokumentować  wg niżej podanego wzoru:
I.	Uprawnienia i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe.
II.	Protokół przeglądu rozszerzonego - wg zarządzenia nr 35 GDDKiA.
III.	Dokumentacja fotograficzna obiektu.
IV.	Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń.
V.	Określenie przedmiaru robót i ewentualnych szacunkowych kosztów prac remontowych.
Nie wymaga się sporządzania dokumentacji rysunkowej uszkodzeń. Niemniej dokumentacja fotograficzna musi umożliwiać identyfikację uszkodzeń oraz miejsce i zakres ich występowania.
Zamawiający własnym staraniem uzyska od gestorów niezbędne badania i pomiary dla urządzeń obcych, a nie związanych z funkcjonowaniem obiektu na którym zostały zainstalowane (np. sieci elektroenergetyczne, światłowody, ciepłociągi itp.). Dla w/w urządzeń należy wskazać ewentualne uszkodzenia zamocowań lub osłon, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników obiektu, celem wezwania właściciela tych urządzeń do usunięcia uszkodzeń.
Cała dokumentacja z przeglądów musi być opracowana zarówno w formie                                    papierowej, jak i w formie elektronicznej umieszczonej na nośniku optycznym (płyta CD-R) lub pamięci przenośnej – typu Flash.

4.	Wykaz obiektów dla których należy wykonać przeglądy rozszerzonych:

LP	Nr. ewidencyjny	Rok budowy	JNI	Kategoria ulicy	Ulica	Konstrukcja	Przeszkoda	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]	
												
MOSTY		
1	12/M	1970
R2016	01029032	P	ul. Kwiatkowskiego	żelbetowa	rzeka Strug	28,00	9,84	275,52		
2	16/M	1970-72/R2005	01029022	K	al. Powstańców Warszawy	sprężona
(belkowy-kablobeton)	rzeka Wisłok	97,40	20,22	1969,43		
3	32/M	1962	13240006	P	Warszawska	sprężona
(belkowy-kablobeton)	potok Mrowla	16,65	9,82	163,50		
WIADUKTY		
4	1/W	1970	01029019	P	al. Piłsudskiego	belkowa sprężona (kablobeton)	tory PKP, ul. Towarnickiego, Borelowskiego	294,04	19,04	5 598,52		
KŁADKI		
5	13/K	R2008	-	W	ul. Rejtana	stalowa	ul. Rejtana	82,85	2,88	238,61		
KONSTRUKCJE OPOROWE		
6	6/KO	2018	-	P	Piłsudskiego	grodzice stalowe/żelbetowe	-	49,40	-	-		
7	7/KO	2013	-	P	Jabłońskiego	żelbetowa	-	198,00	-	-		
8	8/KO	2018	-	K	Podkarpacka	grodzice stalowe/żelbetowe	-	27,68	-	-